设备地址 0x17

1. 刷卡

卡号 04559 终端发送帧 ： 0x08 00 00 00 bc 11 cf 00 00 00 00 00

上位机发送

08 00 00 00 ba C0 EE CB C4 00 00 00 00

08 00 00 00 bb 11 cf 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb 44 33 11 22 55 66 77 88

08 00 00 00 bb 99 12 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb C0 EE CB C4 C0 EE CB C4

08 00 00 00 bb C0 EE B9 A4 C7 A7 CB C4

08 00 00 00 bb C0 EE CB C4 C0 EE 00 00

08 00 00 00 b9 30 12 24 11 09 00 00 00

显示 ：

卡号：04559

姓名 李四

电量：电量高

工种：李四李四李工千四

身份证号：443311225566778899

时间：9月11日24时12分30秒

卡号 04560 终端发送帧 ： 0x08 00 00 00 bc 11 D0 00 00 00 00 00

上位机发送

08 00 00 00 ba D5 C5 D0 DB CE B0 B8 E7

08 00 00 00 bb 11 D0 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb 45 13 34 45 45 56 56 67

08 00 00 00 bb 10 12 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb 00 00 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb C0 EE CB C4 C0 EE 00 00

08 00 00 00 b9 22 32 15 16 12 00 00 00

显示 ：

卡号：04560

姓名 张雄伟哥

电量：电量高

工种：普辽眉迷

身份证号：45 13 34 45 45 56 56 6710

时间：12月16日15时32分22秒

1. 祝福语

08 00 00 00 ba ff ff C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 b9 C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

1. 不检卡时

08 00 00 00 ba 00 00 03 10 09 00 00 00

08 00 00 00 bb 11 12 13 15 08 00 00 00

08 00 00 00 bb 02 38 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb C0 EE CB C4 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C0 EE CB C4 C3 D4

08 00 00 00 bb 00 12 13 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb 12 38 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb 00 15 13 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb 02 68 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb 00 31 13 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb 02 78 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C0 EE CB C4 C3 D4

08 00 00 00 bb C6 D5 C1 C9 C3 BC C3 D4

08 00 00 00 b9 00 00 13 00 00 00 00 00

4 、同步时间

08 00 00 00 b8 02 53 11 04 09 11 00 00

1. 误码率

08 00 00 00 f8 02 53 11 04 09 11 00 00